УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ОФ «Фонд развития природы»

 Абдиева Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Техническое задание

На приобретение специальной техники-мусоровоз с задней отгрузкой для МП «Таза Нарын»

 В количестве 2 (двух) единиц спецтехники.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Техническая характеристика |
| 1 | Тип техникиТребования к дате выпуска.Колесная формулаМодель двигателя/мощностьТип КППМодель КПП Тип рулевого управленияКабинаПередняя осьЗадний мостШиныОбъем топливного бакаОбъем кузоваТолщина мусорного бакаБочка, материалМасса перевозимого грузаСнаряженная массаПолная масса | Мусоровоз **Sinotruk Howow ZZ5193ZYS4714Y** c механизированной выгрузкой ТБО с задней загрузкой, с автоматическим и ручным уплотнением перевозки. Год выпуска 2024г. Должен быть новым без пробега.4\*2YC6J220-33/220л.с.МеханическаяHW19710+HW70D50 рулевой механизм и гидравлическийH5X, стандартная цельностальная кабина 2+1х местная, с 1-х спальным местомН153/6,000 кг (тормозные барабаны)457/13,000 кг (тормозные барабаны) 1=4,80295/80R22,5 (бескамерные, 16 слойные)300 л.14 куб4 ммСталь Q355B14 000 кг.9 700 кг.23 700 кг. |
|  | Срок гарантии Условие поставкиСрок поставкиТрбование к поставщику | 12 мес. заводской гарантииDDP Нарындоставка товара до пункта назначения осуществляется за счет поставщика в том числе: все налоги, таможенные пошлины и сборы, сбор при первичной регистрации автомототранспортных средств, ввезенных на территорию КР, затраты на транспортировку и страхование, а также получение право устанавливающих документов (оформление).В течение 95днейПоставщик должен быть официальным дилером завода – производителя и иметь свой сервисный центр |