УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ОФ «Фонд развития природы»

Абдиева Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Техническое задание

На приобретение специальной техники-мусоровоз с задней отгрузкой для МП «Таза Нарын»

В количестве 2 (двух) единиц спецтехники.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Техническая характеристика |
| 1 | Тип техники  Требования к дате выпуска.  Колесная формула  Модель двигателя/мощность  Тип КПП  Модель КПП  Тип рулевого управления  Кабина  Передняя ось  Задний мост  Шины  Объем топливного бака  Объем кузова  Толщина мусорного бака  Бочка, материал  Масса перевозимого груза  Снаряженная масса  Полная масса | Мусоровоз **Sinotruk Howow ZZ5193ZYS4714Y** c механизированной выгрузкой ТБО с задней загрузкой, с автоматическим и ручным уплотнением перевозки.  Год выпуска 2024г. Должен быть новым без пробега.  4\*2  YC6J220-33/220л.с.  Механическая  HW19710+HW70  D50 рулевой механизм и гидравлический  H5X, стандартная цельностальная кабина 2+1х местная, с 1-х спальным местом  Н153/6,000 кг (тормозные барабаны)  457/13,000 кг (тормозные барабаны) 1=4,80  295/80R22,5 (бескамерные, 16 слойные)  300 л.  14 куб  4 мм  Сталь Q355B  14 000 кг.  9 700 кг.  23 700 кг. |
|  | Срок гарантии  Условие поставки  Срок поставки  Трбование к поставщику | 12 мес. заводской гарантии  DDP Нарын  доставка товара до пункта назначения осуществляется за счет поставщика в том числе: все налоги, таможенные пошлины и сборы, сбор при первичной регистрации автомототранспортных средств, ввезенных на территорию КР, затраты на транспортировку и страхование, а также получение право устанавливающих документов (оформление).  В течение 95дней  Поставщик должен быть официальным дилером завода – производителя и иметь свой сервисный центр |