|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
|  | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| на устройство витражных кабинетов в фойе административного здания Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **Раздел 1. Установка витражей /организация помещений/** |
|  |
| 1. | Разборка ПВХ перегородок | м2 | 20.85 |
| 2. | Резка стального профилированного настила | м реза | 6.2 |
| 3. | Демонтаж металлических дверных коробок с навеской полотен | м2  | 4.74 |
| 4. | Оформление (обделка) стен | м | 16.4 |
| 5. | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) | м2  | 3.28 |
| 6. | Установка металлических столбов высотой 3 м на подготовленный пол из профилных труб 60х60 | столб | 15 |
| 7. | Монтаж опорных конструкций подвесок для крепления перегородок | т  | 0.15 |
| 8. | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | м2 | 65.1733 |
| 9. | Остекление оконных переплетов металлических профилем из закаленного стекла | м2 проема | 6.8 |
| 10. | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | п.м | 6.6 |
| 11. | Установка уголков ПВХ на клее | п. м | 38 |
| 12. | Установка алюминиевых дверных блоков в готовые проемы (одностворчатых) | 1 м2  | 11.89 |
| 13. | Блоки дверные алюминиевые (одностворчатые) | м2 | 11.89 |
| 14. | Установка алюминиевых дверных блоков в готовые проемы (двухстворчатых) | 1 м2  | 4.74 |
| 15. | Блоки дверные алюминиевые (двухстворчатые) | м2 | 4.74 |
| 16. | Установка перекрытий из ПВХ профилей заполенение (ламбри, сендвич панели) | м2  | 16.32 |
| 17. | Монтаж стальных плинтусов и планок из гнутого профиля | м  | 47 |
| 18. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах | м2  | 4.98 |
| 19. | Скобяные изделия для двупольных дверей | компл. | 2 |
| 20. | Установка коробок в кирпичных стенах в проемах дверных площадью более 3 м2 | м2 проемов | 4.98 |
| 21. | Очистка помещений от строительного мусора | т мусора | 0.65 |
| 22. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.65 |
| 23. | Перевозка мусора на расстояние до 5 км | 1 т груза | 0.65 |
|  |
|  | **Раздел 2. Электромонтажные работы** |
|  |
| 24. | Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 1.56 |
| 25. | Кабели силовые ВВГ 3х1,5мм2 | м | 68 |
| 26. | Кабели силовые ВВГ 3х2,5мм2 | м | 88 |
| 27. | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.8 |
| 28. | ПВХ кабель канал 20х16 мм | м | 84 |
| 29. | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.03 |
| 30. | Установка светильников светодиодных | 100 шт. | 0.08 |
| 31. | Светильник светодиодный | шт | 8 |
| 32. | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.1 |
| 33. | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.08 |
| 34. | Розетки выключатели | шт | 18 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
|  |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |